***Компрессора Aspera R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| EMT49HLP | 5.56 | LBP | 151 /**-23.3°C** | по запросу |
| EMT60HLP | 6.76 | LBP | 175 /**-23.3°C** | по запросу |
| NBT1114Z | 6.20 | LBP | 159 /**-23.3°C** | по запросу |
| NBT1116Z | 7.40 | LBP | 193 /**-23.3°C** | по запросу |
| NBT1118Z | 8.40 | LBP | 225 /**-23.3°C** | по запросу |
| NB2112Z | 6.26 | LBP | 139 /**-23.3°C** | по запросу |
| NB1116Z | 8.40 | LBP | 182 /**-23.3°C** | по запросу |
| NB2116Z | 8.40 | LBP | 182 /**-23.3°C** | по запросу |
| NB1117Z | 8.40 | LBP | 174 /**-23.3°C** | по запросу |
| NB1118Z | 8.07 | LBP | 200 /**-23.3°C** | по запросу |
| NB1119Z | 8.07 | LBP | 200 /**-23.3°C** | по запросу |
| NE1121Z | 9.27 | LBP | 252 /**-23.3°C** | по запросу |
| NE2121Z | 9.27 | LBP | 250 /**-23.3°C** | по запросу |
| NE1130Z | 12.12 | LBP | 322 /**-23.3°C** | по запросу |
| NE2130Z | 12.12 | LBP | 344 /**-23.3°C** | по запросу |
| NE2134Z | 14.28 | LBP | 356 /**-23.3°C** | по запросу |
| NEK1121Z | 9.27 | LBP | 248 /**-23.3°C** | по запросу |
| NEK2140Z | 16.80 | LBP | 436 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2134Z | 19.04 | LBP | 396 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2140Z | 22.40 | LBP | 438 /**-23.3°C** | по запросу |
| NJ2152Z | 27.12 | LBP | 602 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Aspera R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| NE6160Z | 8.00 | HBP | 700/**+7.2°C** | по запросу |
| NE6170Z | 8.78 | HBP | 789/**+7.2°C** | по запросу |
| NE6187Z | 12.12 | HBP | 1089/**+7.2°C** | по запросу |
| NE6210Z | 13.54 | HBP | 1240/**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6160Z | 7.28 | HBP | 716/**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6170Z | 8.40 | HBP | 837/**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6187Z | 10.00 | HBP | 965/**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6210Z | 12.12 | HBP | 1122/**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6212Z | 14.30 | HBP | 1292/**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6214Z | 16.80 | HBP | 1486/**+7.2°C** | по запросу |
| T6213Z | 17.40 | HBP | 1463/**+7.2°C** | по запросу |
| T6215Z | 20.40 | HBP | 1774/**+7.2°C** | по запросу |
| T6217Z | 22.40 | HBP | 1913/**+7.2°C** | по запросу |
| NT6215Z | 17.40 | HBP | 1608/**+7.2°C** | по запросу |
| NT6217Z | 20.40 | HBP | 1863/**+7.2°C** | по запросу |
| NT6220Z | 22.40 | HBP | 2016/**+7.2°C** | по запросу |
| NJ6220Z | 26.20 | HBP | 2541/**+7.2°C** | по запросу |
| NJ6226Z | 34.37 | HBP | 2969/**+7.2°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Aspera R-22***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| NE2125E | 8.78 | LBP | 293 /**-23.3°C** | по запросу |
| NE2134E | 12.12 | LBP | 429 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2140E | 14.50 | LBP | 496 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2155E | 17.40 | LBP | 599 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2168E | 20.40 | LBP | 759 /**-23.3°C** | по запросу |
| NJ2178E | 23.50 | LBP | 912 /**-23.3°C** | по запросу |
| NJ2190E | 27.12 | LBP | 1060 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| NB6165E | 6.05 | M/HBP | 772 /**+7.2°C** | по запросу |
| NE6181E | 7.28 | M/HBP | 954 /**+7.2°C** | по запросу |
| NE6210E | 8.78 | M/HBP | 1118 /**+7.2°C** | по запросу |
| NE9213E | 12.12 | M/HBP | 1620 /**+7.2°C** | по запросу |
| T6217E | 14.50 | M/HBP | 1885 /**+7.2°C** | по запросу |
| T6220E | 17.40 | M/HBP | 2248 /**+7.2°C** | по запросу |
| T6222E | 20.40 | M/HBP | 2664 /**+7.2°C** | по запросу |
| NJ9226E | 21.70 | M/HBP | 3018 /**+7.2°C** | по запросу |
| NJ9232E | 26.20 | M/HBP | 3611 /**+7.2°C** | по запросу |
| NJ9238E | 32.70 | M/HBP | 4466 /**+7.2°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Aspera R-404a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| NB2121GK | 6.05 | LBP | 282 /**-23.3°C** | по запросу |
| NEK1125GK | 6.20 | LBP | 341 /**-23.3°C** | по запросу |
| NEK2134GK | 8.78 | LBP | 464 /**-23.3°C** | по запросу |
| NEK2150GK | 12.12 | LBP | 616 /**-23.3°C** | по запросу |
| NEK2168GK | 14.30 | LBP | 707 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2155GK | 14.50 | LBP | 586 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2168GK | 17.40 | LBP | 752 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2178GK | 20.40 | LBP | 910 /**-23.3°C** | по запросу |
| T2180GK | 22.40 | LBP | 994 /**-23.3°C** | по запросу |
| NT2168GK | 14.50 | LBP | 642 /**-23.3°C** | по запросу |
| NT2178GK | 17.40 | LBP | 806 /**-23.3°C** | по запросу |
| NT2180GK | 20.40 | LBP | 934 /**-23.3°C** | по запросу |
| NT2192GK | 22.40 | LBP | 1088 /**-23.3°C** | по запросу |
| NJ2192GK | 26.20 | LBP | 1125 /**-23.3°C** | по запросу |
| NJ2212GK | 34.37 | LBP | 1477 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора Aspera R-404a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| NB6165GK | 6.05 | МBP | 828 /**+7.2°C** | по запросу |
| NE6181GK | 7.28 | МBP | 1025 /**+7.2°C** | по запросу |
| NE6210GK | 8.78 | МBP | 1170 /**+7.2°C** | по запросу |
| NE9213GK | 12.12 | МBP | 1732 /**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6165GK | 6.20 | МBP | 965 /**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6181GK | 7.28 | МBP | 1089 /**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6110GK | 8.78 | МBP | 1303 /**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6213GK | 12.12 | МBP | 1736 /**+7.2°C** | по запросу |
| NEK6217GK | 14.30 | МBP | 2074 /**+7.2°C** | по запросу |
| T6217GK | 14.50 | МBP | 1984 /**+7.2°C** | по запросу |
| T6220GK | 17.40 | МBP | 2400 /**+7.2°C** | по запросу |
| T6222GK | 20.40 | МBP | 2895 /**+7.2°C** | по запросу |
| NT6217GK | 12.60 | МBP | 1820/**+7.2°C** | по запросу |
| NT6220GK\* | 14.50 | МBP | 2210 /**+7.2°C** | по запросу |
| NT6222GK | 17.40 | МBP | 2500 /**+7.2°C** | по запросу |
| NT6226GK | 22.40 | МBP | 3356 /**+7.2°C** | по запросу |
| NJ9226GK | 21.70 | МBP | 3249 /**+7.2°C** | по запросу |
| NJ9232GK | 26.20 | МBP | 4021 /**+7.2°C** | по запросу |
| NJ9238GK | 32.70 | МBP | 4827 /**+7.2°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.